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Decreto supremo que aprueba el Código Técnico de Construcción Sostenible

Decreto Supremo N.° 014-2021-Vivienda

El Presidente de la República

Considerando:

Que, los artículos 5° y 6° de la Ley N.° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), establecen que el citado Ministerio es el órgano rector de las políticas nacionales y sectoriales dentro del ámbito de su competencia, entre otros, en materia de construcción, que son de obligatorio cumplimiento por los tres niveles de gobierno en el marco del proceso de descentralización, y en todo el territorio nacional; asimismo, tiene entre sus competencias exclusivas, dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución de las políticas nacionales y sectoriales;

Que, mediante Decreto Supremo N.° 015-2015-Vivienda se aprueba el Código Técnico de Construcción Sostenible, el cual tiene por objeto normar los criterios técnicos para el diseño y construcción de edificaciones y ciudades, a fin que sean calificadas como edificación sostenible o ciudad sostenible, siendo de aplicación opcional en el ámbito nacional, para los procesos constructivos a nivel edificatorio y a nivel urbano, es decir que se aplica a edificaciones y ciudades nuevas, cualquiera sea el sector al que pertenecen: público o privado;

Que, la Agenda al 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Asamblea General de las Naciones Unidas establece como acciones para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible N.° 11 “Ciudades y comunidades sostenibles”, el menor impacto ambiental negativo de las ciudades, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él, y el acceso universal a zonas verdes seguras, inclusivas y accesibles;

Que, asimismo, en el marco del Acuerdo de París adoptado en la XXI Conferencia sobre Cambio Climático de la Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático, el Perú se comprometió a reducir en 30% sus emisiones de gases de efecto invernadero hasta el año 2030 –incrementándose posteriormente a 40%–, para lo cual se desarrollaron las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC), en las que se identifican acciones para tal fin;

Que, en adición a ello, la pandemia por la COVID-19 viene causando cambios a nivel mundial en el comportamiento de las personas y, consecuentemente, también en las ciudades, siendo necesario que el diseño de las nuevas edificaciones y habilitaciones urbanas les provean una manera más saludable de relacionarse con su entorno;

Que, en el Perú se ha identificado una baja cantidad de áreas verdes urbanas, una inadecuada disposición de residuos sólidos, entre ellos, de las actividades de construcción y demolición, un acceso limitado al agua debido a que la tercera parte de la población vive en zonas desérticas, la necesidad del uso progresivo de materiales y productos de la construcción con un bajo impacto ambiental, entre otros;

Que, ante ese contexto, es necesario contar con un instrumento normativo de alcance nacional que, en el marco de los compromisos asumidos por el Perú en materia de cambio climático, promueva la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero y el incremento de la capacidad adaptativa, a partir de la implementación de edificaciones y habilitaciones urbanas sostenibles, y de esa manera, incrementar la calidad de vida de las personas a través del aumento de la eficiencia hídrica y energética, la mejora de la calidad ambiental, la reducción de los residuos y la promoción de la movilidad sostenible;

Que, el MVCS, en el marco de sus competencias, propone la aprobación de un nuevo Código Técnico de Construcción Sostenible, el cual tiene por objeto establecer los requisitos técnicos para que las edificaciones y/o habilitaciones urbanas, cumplan con condiciones básicas de sostenibilidad, cuya aplicación es complementaria a las disposiciones del Reglamento Nacional de Edificaciones y demás normas aplicables a los procesos edificatorios;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; el numeral 3) del artículo 11 de la Ley N.° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N.° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; y, su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por el Decreto Supremo N.° 010-2014-Vivienda, modificado por el Decreto Supremo N.° 006-2015-Vivienda;

Decreta:

Artículo 1°.- Aprobación. Apruébase el Código Técnico de Construcción Sostenible (CTCS), que consta de tres (03) títulos, treinta y un (31) artículos y cinco (05) anexos, el cual forma parte integrante del presente decreto supremo.
Artículo 2°.- Publicación. Publícase el presente decreto supremo y el CTCS en el portal institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (www.gob.pe/vivienda), el mismo día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 3°.- Refrendo. El presente decreto supremo es refrendado por la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Disposiciones Complementarias Finales

Primera.- Aprobación de normas complementarias. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento aprueba, mediante resolución ministerial, las normas complementarias para la implementación y aplicación del CTCS.

Segunda.- Modificación del Código Técnico de Construcción Sostenible. La modificación del CTCS es aprobada por Resolución Ministerial del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Tercera.- Proyectos a cargo del Fondo Mivivienda S.A.

1.- El Fondo Mivivienda S.A. puede aplicar requisitos técnicos adicionales a los establecidos en el CTCS aprobado en el artículo 1° del presente decreto supremo, a los proyectos de vivienda sostenible en el marco del Nuevo Crédito Mivivienda.

2.- El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, mediante Resolución Ministerial, puede disponer la aplicación del CTCS a los proyectos de vivienda sostenible certificados por el Fondo Mivivienda S.A., que no se encuentren dentro del ámbito de aplicación del CTCS.

Cuarta.- Aplicación del Código Técnico de Construcción Sostenible a proyectos de inversión pública. Los proyectos de nuevas edificaciones indicadas en el literal b) del párrafo 3.1 del artículo 3° del CTCS son aquellos que, a la fecha de su entrada en vigencia, conforme a lo establecido en la Única Disposición Complementaria Transitoria del presente decreto supremo, se encuentren comprendidos en cualquiera de los siguientes supuestos:

1.- Constituyan proyectos de inversión que se encuentran en la fase de formulación y evaluación y aún no cuenten con declaración de viabilidad, en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

2.- Bajo la modalidad de obras por impuestos, aquellos que no se encuentren aún en etapa de elaboración del expediente técnico de la fase de ejecución, en el marco de lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de Ley N.° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, aprobado por el Decreto Supremo N.° 294-2018-EF y el Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N.° 29230, aprobado por el Decreto Supremo N.° 295-2018-EF.

3.- Bajo la modalidad de asociaciones público - privadas, aquellos que no hayan iniciado aún la fase de formulación en el marco del Decreto Legislativo N.° 1362, Decreto legislativo que regula la promoción de la inversión privada mediante asociaciones público privadas y proyectos en activos y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N.° 240-2018-EF y modificatorias y del Decreto Legislativo N.° 1252, Decreto legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N.° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, en cuanto corresponda.

Disposición Complementaria Transitoria

Única.- Obligatoriedad de la aplicación del Código Técnico de Construcción Sostenible. Establézcase que la obligatoriedad para la aplicación del CTCS a los proyectos a los que se refiere el párrafo 3.1 de su artículo 3°, entra en vigencia en el plazo de un (1) año, computado desde la publicación del presente decreto supremo en el Diario Oficial El Peruano.

Disposición Complementaria Derogatoria

Única.- Derogación. Derógase el Decreto Supremo N.° 015-2015-Vivienda, que aprueba el Código Técnico de Construcción Sostenible.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintitrés días del mes de julio del año dos mil veintiuno.

Francisco Rafael Sagasti Hochhausler

Presidente de la República

Solangel Fernández Huanqui

Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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Código Técnico de Construcción Sostenible

Título I

Disposiciones generales

Artículo 1°.- Objeto.
1.1 El Código Técnico de Construcción Sostenible tiene por objeto establecer los requisitos técnicos para que las edificaciones y/o habilitaciones urbanas cumplan con condiciones básicas de sostenibilidad.

1.2 Las disposiciones del presente Código Técnico se aplican de manera complementaria a los criterios y requisitos para el diseño y construcción de edificaciones y habilitaciones urbanas previstos en el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y demás normas aplicables a los procesos edificatorios.

Artículo 2°.- Finalidad. Contar con un instrumento normativo de alcance nacional que, en el marco de los compromisos asumidos por el Perú en materia de cambio climático, promueva la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero y el incremento de la capacidad adaptativa, a partir de la implementación de edificaciones y habilitaciones urbanas sostenibles, contribuyendo a incrementar la calidad de vida de las personas a través del aumento de la eficiencia hídrica y energética, la mejora de la calidad ambiental, la reducción de los residuos y la promoción de la movilidad sostenible.

Artículo 3°.- Ámbito de aplicación.
3.1 Las disposiciones del presente código técnico se aplican de manera obligatoria a:

a) Proyectos de vivienda sostenible aplicados por el Fondo Mivivienda S.A., en el marco del Nuevo Crédito Mivivienda.

b) Nuevas edificaciones promovidas por las entidades del sector público, según lo indicado en la Tabla N.° 01.

Tabla N.° 01

Áreas techadas mínimas por tipo de uso para edificaciones no residenciales

	Uso de edificación
	Área Techada

	Salud, Industria
	≥ 1,500 m2

	Recreación y deportes, Transportes y comunicaciones
	≥ 1,000 m2

	Oficina, Servicios comunales
	≥ 500 m2

	Educación
	≥ 4,000 m2


* Las edificaciones de menor área techada comprendidas en la Tabla N.° 01 pueden incluir todas o algunas de las medidas del presente Código Técnico, a criterio del proyectista.

c) Nuevas habilitaciones urbanas promovidas por las entidades del sector público.

3.2 Las disposiciones del presente código técnico se aplican en función a los tipos de edificación, conforme a lo señalado en el Anexo I.

3.3 El presente código técnico es de aplicación opcional a las nuevas edificaciones o habilitaciones urbanas que no se encuentren comprendidas en el párrafo 3.1 que antecede.

3.4 Las edificaciones comprendidas en el literal a) del párrafo 3.1 y en el párrafo 3.3 precedentes que sean diseñadas para dos o más usos, deben aplicar lo indicado en la Tabla N.° 02.

Tabla N.° 02

Combinaciones de usos en una sola edificación

	Tipo de edificación
	Criterio técnico aplicable a cada tipo de edificación

	Edificación de uso residencial y solo un uso no residencial
	El uso residencial debe cumplir lo que le corresponde según lo indicado en el presente Código Técnico.
	El uso no residencial debe cumplir lo siguiente:

• Si su área techada es menor a lo indicado en la Tabla N.° 01, entonces se le debe aplicar lo regulado para el uso residencial.

• Si su área techada es igual o mayor a lo indicado en la Tabla N.° 01, entonces se le debe aplicar lo que le corresponde.

	Edificación de uso residencial y dos o más usos no residenciales
	El uso residencial debe cumplir lo que le corresponde según lo indicado en el presente Código Técnico.
	El uso no residencial debe cumplir lo siguiente:

• Si el uso no residencial con mayor área techada es igual o menor al área techada del uso residencial, entonces a toda la edificación se le debe aplicar lo que corresponde para el uso residencial.

• Si el uso no residencial con mayor área techada es mayor al área techada del uso residencial, entonces a todos los usos no residenciales de la edificación se les debe aplicar lo que corresponde al uso no residencial con mayor área techada.

	Edificación de dos o más usos no residenciales
	• Si cada uno de los diferentes usos no residenciales cumple por separado lo indicado en la Tabla N.° 01, entonces se aplica a cada uno lo que le corresponde.

• Si solo uno de los diferentes usos no residenciales tiene un área techada que cumple lo indicado en la Tabla N.° 01, entonces se aplica a toda la edificación lo que corresponde al uso no residencial con mayor área techada.

• Si ninguno de los diferentes usos tiene un área techada que cumple lo indicado en la Tabla N.° 01 pero el área techada de toda la edificación (sumados todos los usos) es igual, mayor, o igual a 500 m2, se aplica a toda la edificación lo establecido para oficinas y/o servicios comunales.


3.5 Para efectos que la edificación o habilitación urbana sea declarada como sostenible, el titular del proyecto presenta al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), con posterioridad a la obtención de la conformidad de obra y declaratoria de edificación, la documentación detallada en el Anexo II, de acuerdo al procedimiento que para tal fin establezca el citado ministerio.

3.6 La edificación sostenible y la habilitación urbana sostenible incluyen las tecnologías que se indican en el presente Código Técnico, de acuerdo al tipo de uso.

3.7 Excepcionalmente, el profesional responsable del diseño en cualquiera de las especialidades puede optar por un planteamiento distinto a alguno o todos los requisitos indicados en el Capítulo I. Eficiencia Energética y/o Capítulo II. Eficiencia Hídrica, comprendidos en el Título II Edificaciones Sostenibles del presente código técnico, solo si demuestra mediante cálculos matemáticos convencionales o mediante programas de cómputo que la edificación alcanza un consumo de energía y/o de agua igual o menor a lo establecido en las tablas N.°s. 03 y 04, respectivamente.

Tabla N.° 03

Consumo máximo de energía (Kwh/ m2.MES)**

	Zona Bioclimática*
	Vivienda Multifamiliar
	Salud, Industria
	Educación

	1
	2.90
	5.64
	5.64

	2
	4.28
	8.30
	12.28

	3, 4
	2.94
	4.51
	3.19

	5, 6
	3.11
	4.30
	1.99

	7, 8, 9
	5.93
	10.39
	18.04


* Según lo indicado en la Norma Técnica EM.110 Confort Térmico y Lumínico del RNE, o norma que lo sustituya.

** Los m2 se refieren al área techada de la edificación.
	Zona Bioclimática*
	Oficina, servicios comunales
	Hospedaje, recreación, deportes, transportes y comunicaciones.
	Comercio

	1
	2.82
	2.92
	3.98

	2
	4.05
	3.84
	6.08

	3, 4
	2.36
	1.91
	3.06

	5, 6
	2.22
	1.43
	2.97

	7, 8, 9
	4.89
	4.62
	7.27


* Según lo indicado en la Norma Técnica EM.110 Confort Térmico y Lumínico con Eficiencia Energética del RNE, o norma que lo sustituya.
** Los m2 se refieren al área techada de la edificación.

Tabla N.° 04

Consumo máximo de agua (m3/ m2.MES)** para toda zona bioclimática
	Vivienda Multifamiliar 1,34
	Salud, Industria 0,25
	Educación 0,07

	Oficina, servicios comunales
0,11
	Hospedaje, recreación y deportes, transportes y comunicaciones

0,13
	Comercio

0,22


** Los m2 se refieren al área techada de la edificación.

Artículo 4°.- Definiciones. Para efectos del presente código técnico entiéndase por:

Ambiente habitable: Recinto interior destinado a la reunión o uso de personas cuya densidad de ocupación y tiempo de estancia exigen unas condiciones acústicas, térmicas y de salubridad adecuadas a las personas que lo habitan.

Condiciones básicas de sostenibilidad: Requisitos técnicos desarrollados en el presente Código Técnico. Para el caso de edificaciones comprende a la eficiencia energética, eficiencia hídrica, calidad ambiental interior, manejo de residuos, materiales y productos de la construcción, así como infraestructura para movilidad urbana sostenible; para el caso de habilitaciones urbanas, comprende calidad urbana, manejo de residuos e infraestructura para movilidad urbana sostenible.

Construcción sostenible: Práctica de crear o modificar edificaciones y habilitaciones urbanas utilizando procesos eficientes y ambientalmente responsables durante todas las etapas que conforman su ciclo de vida.

Ecomaterial: Material de construcción o producto de la construcción fabricado cumpliendo con alguna de las normas incluidas en la familia UNE o ISO 14000. Para su uso en el diseño y construcción debe cumplir las exigencias del RNE.

Edificación sostenible: Edificación diseñada y construida para que mejore su rendimiento ambiental, incremente su valor económico y desarrolle un ambiente interior saludable, aumentando la satisfacción, y por ende la productividad de sus ocupantes. Es un componente para lograr un desarrollo urbano sostenible.

Elemento constructivo: Conjunto integral de materiales de construcción y/o de productos para la construcción que, combinados según lineamientos técnicos precisos, es decir, mediante un determinado proceso constructivo, se construye o fabrica una parte (muros, techos, pisos) de la edificación o la totalidad de ésta.

[image: image1.emf]
Ejemplo de elemento constructivo. Fuente: MVCS
Envolvente térmica: Conjunto de elementos constructivos que separan el interior de una edificación del exterior, ya sea aire, terreno natural o ambientes no habitables. La envolvente térmica del edificio se clasifica en (03) tres tipos:

a) Envolvente muro

• Usualmente vertical o inclinado (desde el ángulo de 90º hasta +/- 30º).

• Puede estar compuesto por elementos opacos y/o elementos translúcidos o transparentes (sobrecimientos, columnas, vigas, muros, puertas, ventanas, entre otros)

• También se considera envolvente muro a los muros interiores de una edificación que forman patios, ductos o ambientes sin techar, entre caras paralelas o no paralelas.

b) Envolvente techo
• Usualmente horizontal o inclinado (hasta +/- 60º).

• Puede estar compuesto por elementos opacos y/o elementos translúcidos o transparentes.

• La cobertura es la última capa superior del techo que lo separa del medio exterior.

c) Envolvente piso
Usualmente horizontal o inclinado, hasta lo permitido por la Norma Técnica A.010 Condiciones generales de diseño del RNE.
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Ejemplo de una fachada formada por distintos elementos constructivos. Fuente: MVCS
Especie xerófila: Planta adaptada a la vida en zonas desérticas (inclusive semiáridas o semihúmedas) y en zonas con escasez de agua.

Habilitación urbana sostenible: Habilitación urbana diseñada y construida para que mejore su rendimiento ambiental, incremente su valor económico y desarrolle un ambiente saludable, aumentando la satisfacción de las personas. Es un componente para lograr un desarrollo urbano sostenible.

Material de construcción: Materia prima amorfa (grava, arcilla, cemento, arena, etc.) al que a lo sumo se le ha aplicado algún tratamiento calorífico. También se incluye a los productos químicos líquidos o semilíquidos (pinturas, caucho, etc.).

Producto para la construcción: Material de construcción que de manera individualizada o combinado con otros materiales se le ha dado un tratamiento industrializado, así como una forma específica para cumplir una determinada función. Algunos productos de la construcción pueden ser bloques de arcilla, varillas de acero, viguetas prefabricadas, puertas, paneles de yeso, etc.

Proyectos de vivienda sostenible aplicado por el Fondo Mivivienda S.A.: Proyecto residencial certificado como sostenible por el Fondo Mivivienda S.A. que incorpora obligaciones de sostenibilidad en las áreas comunes y en unidades inmobiliarias en propiedad exclusiva comercializadas con el Nuevo Crédito Mivivienda.

Reflectancia solar: Relación entre la radiación (rayo) incidente y la radiación reflejada en una superficie. Depende del color de la superficie fluctuando entre 0.05 para una superficie negra (menor capacidad de reflejar calor) y 0.80 para una superficie blanca (mayor capacidad de reflejar calor).

Riego tecnificado: Manejo eficiente del agua utilizada para la irrigación de áreas verdes.

Sensor de movimiento: Dispositivo electrónico equipado de sensores que se activa debido a un movimiento físico (efecto térmico, infrarrojo, entre otros).

Vehículo de movilidad personal (VMP): De acuerdo al numeral 90 del Anexo II, Definiciones del Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado por el Decreto Supremo N.° 058-2003-MTC y modificatorias, también llamado Vehículo de Movilidad Urbana, es aquel vehículo equipado con un motor eléctrico que permite su propulsión a una velocidad máxima de construcción de hasta 25km/h. Dicho vehículo por su diseño y características solo permite el desplazamiento de una (1) persona o usuario. Se consideran dentro de esta definición a las patinetas, monopatines, monociclos, vehículos autoequilibrados, los cuales no son vehículos automotores o ciclomotores, debiendo circular en estricto por el carril derecho de la calzada de las calles y jirones, o en su defecto, el carril más cercano de la acera o ciclovías de las mismas.

Zona bioclimática: Clasiﬁcación climática que define las características y parámetros ambientales de grandes áreas geográficas, necesaria para aplicar estrategias de diseño bioclimático para una edificación o una ciudad.

Título II

Edificaciones sostenibles
Capítulo I

Eficiencia energética
Subcapítulo I

Características de la envolvente
Artículo 5°.- Transmitancia de la envolvente térmica. En toda edificación no residencial se debe cumplir con lo establecido en la Norma Técnica EM.110 Confort Térmico y Lumínico con Eficiencia Energética del RNE, o norma que lo sustituya, respecto a la transmitancia térmica de la envolvente.

Artículo 6°.- Reflectancia de la envolvente térmica.
6.1 Para todo tipo de edificación:

a) La reflectancia de los elementos opacos para techos y para muros con orientaciones SE, S y SO (en zonas bioclimáticas 1, 2, 3, 7, 8 y 9) debe tener un valor ≥60% pudiendo exceptuarse si se sustenta que se encuentran bajo sombra desde las diez horas (10:00) hasta las quince horas (15:00).

b) La reflectancia de los elementos opacos para techos y para muros con orientaciones NE, N y NO (en zonas bioclimáticas 5 y 6) debe tener un valor <60%.

6.2 Se exceptúa de la obligatoriedad a las edificaciones ubicadas en zonas monumentales o en zonas en las que exista una normatividad urbana específica que determine una reflectancia distinta a lo indicado.

Subcapítulo II

Iluminación natural y artificial
Artículo 7°.- Iluminación natural por vanos.
7.1 En toda edificación se debe priorizar el ingreso de iluminación natural. El proyectista debe realizar cálculos de iluminación natural, convencionales o mediante programas de cómputo, a fin que el área de trabajo del ambiente habitable cumpla con la cantidad de luxes según lo indicado en el Anexo Requisitos Mínimos de Iluminación de la Norma Técnica EM.010 Instalaciones eléctricas interiores del RNE.

7.2 Las dimensiones mínimas del vano del ambiente habitable se determinan de acuerdo con las normas vigentes de cada sector.

7.3 En caso que la iluminación natural no llegue a cumplir la cantidad de luxes establecida en el Anexo Requisitos Mínimos de Iluminación de la Norma Técnica EM.010 Instalaciones eléctricas interiores del RNE, se debe complementar con iluminación artificial según lo indicado en el artículo 8°.

Artículo 8°.- Lámparas y luminarias LED. En edificaciones residenciales (áreas comunes y unidad de vivienda) y no residenciales, según la necesidad en el diseño, se debe instalar lámparas LED y/o luminarias LED que complementen la cantidad de luxes requerida según lo indicado en el artículo 7°, de acuerdo a lo siguiente:

a) La clasificación de eficiencia energética de las lámparas LED debe ser mayor o igual a la clase B, de acuerdo a lo establecido en el Anexo 1 del Reglamento técnico sobre el etiquetado de eficiencia energética para equipos energéticos (RTEEE), aprobado por el Decreto Supremo N.° 009-2017-EM; y,

b) Las luminarias LED deben cumplir con lo especificado en las fichas de homologación para luminarias de tecnología LED, aprobadas por la Resolución Ministerial N.° 152-2017-MEM/DM.

Artículo 9°.- Sensores de movimiento. En toda edificación se deben instalar sensores de movimiento para activar la iluminación artificial, en áreas comunes de circulación peatonal (horizontal y vertical). El profesional responsable debe establecer el número, ubicación y el diseño para el funcionamiento de los sensores de movimiento.

Subcapítulo III

Ventilación natural y mecánica, calefacción y refrigeración
Artículo 10.- Ventilación natural por aberturas en vanos.
10.1 En toda edificación se debe priorizar el ingreso de ventilación natural. Las dimensiones mínimas de la abertura del vano del ambiente habitable se determinan de acuerdo con las normas vigentes de cada sector.

10.2 El profesional responsable debe sustentar el diseño de las aberturas para ventilación natural de los ambientes habitables de las edificaciones ubicadas en las zonas bioclimáticas 1, 2, 7, 8 y 9 señaladas en la Norma Técnica EM.110 Confort Térmico y Lumínico con Eficiencia Energética del RNE o norma que la sustituya, tomando como referencia las estrategias indicadas en el Anexo IV, de ser el caso.

10.3 En las edificaciones de salud se debe considerar, además, el óptimo dimensionamiento y orientación de las ventanas.

Artículo 11.- Sistema de aire acondicionado.

11.1 El aparato de aire acondicionado conectado a la red eléctrica con una potencia nominal de refrigeración o de calefacción de 12 kW como máximo, debe contar con una eficiencia energética igual o mayor a la clase B, según lo establecido en el Anexo 8 del Reglamento técnico sobre el etiquetado de eficiencia energética para equipos energéticos (RTEEE), aprobado por el Decreto Supremo N.° 009-2017-EM.

11.2 Para las edificaciones que incluyan una capacidad de enfriamiento instalada mayor a 12 kW y menor a 300 kW:

a) Se puede tomar de referencia el diseño de instalaciones establecido en los estándares de la Norma AHRI 210/240 Performance Rating of Unitary Air-conditioning & Air-source Heat Pump Equipment - with Addendum 1 (Calificación de rendimiento de equipos de bomba de calor de aire acondicionado y fuente de aire unitarios - con Anexo 1); AHRI 340/360 Performance Rating of Commercial and Industrial Unitary Air-conditioning and Heat Pump Equipment (Calificación de rendimiento de equipos de aire acondicionado y bombas de calor unitarios comerciales e industriales) y AHRI 365 Commercial and Industrial Unitary Air-Conditioning Condensing Units (Unidades de condensación de aire acondicionado unitarias comerciales e industriales), de acuerdo a lo indicado en la Tabla N.° 05.

b) Se puede utilizar otra normativa que contemple estándares equivalentes o superiores.

Tabla N.° 05

Requisitos de eficiencia mínima para unidades de aire acondicionado
	Categoría del equipo
	Capacidad del equipo
	Coeficiente de desempeño estacional SCOP (kW/kWe)
	Protocolo de prueba

	Aire acondicionado enfriado por aire
	>12kW y < 19kW

≥ 19kW y < 40kW

≥ 40kW y < 70kW

≥ 70kW
	2.84

3.16

3.04

2.72
	AHRI 210/240

AHRI 340/360

AHRI 340/360

AHRI 340/360

	Aire acondicionado enfriado por agua
	< 19kW

≥ 19kW y < 40kW

≥ 40kW y < 70kW

≥ 70kW
	3.35

3.37

3.22

2.70
	AHRI 210/240

AHRI 340/360

AHRI 340/360

AHRI 340/360

	Condensadores enfriados por aire
	≥ 40kW
	2.96
	AHRI 365

	
	
	3.84
	


11.3 Las edificaciones que incluyan una capacidad de enfriamiento instalada mayor a 300 kW deben usar un sistema de enfriamiento en base a chillers enfriados por agua o un sistema de volumen variable de refrigerante con un COP de cinco (5) o mayor según el diseño de instalaciones establecido por los estándares AHRI 550/90 Performance Rating of Water-chilling and Heat Pump Water-heating Packages Using the Vapor Compression Cycle (Calificación de rendimiento de enfriamiento de agua y bomba de calor para calentamiento de agua. Paquetes que usan el vapor en el ciclo de compresión) y en la Norma AHRI 560 Absorption Water Chilling and Water Heating Packages (Paquetes de absorción de agua de enfriamiento y calentamiento de agua), de acuerdo a lo indicado en la Tabla N.° 06. Se puede utilizar otra normativa que contemple estándares equivalentes o superiores.

Tabla N.° 06

Requisitos de eficiencia mínima para máquinas enfriadoras de agua (chillers)
	Descripción
	Capacidad del equipo
	Coef. de desempeño COP (kW/ kWe)
	Potencia de capacidad de refrigeración
	Protocolo de prueba

	Chillers enfriados por aire (incluyendo el condensador)
	Todas
	2.80
	1.25
	AHRI 550/90

	Chillers enfriados por aire (excluyendo el condensador
	Todas
	3.10
	1.13
	

	Chiller enfriado por agua compresor reciprocante
	Todas
	4.20
	0.83
	

	Chillers enfriado por agua compresor de tornillo o espirales
	< 150TR

≥ 150TR y < 300TR

≥ 300 TR
	4.45

4.90

5.50
	0.79

0.71

0.64
	

	Chillers enfriado por agua compresor centrifugo
	< 150TR

≥ 150TR y < 300TR

≥ 300 TR
	5.00

5.55

6.10
	0.70

0.63

0.57
	

	Chillers de absorción enfriado por aire
	Todas
	0.60
	
	AHRI 560

	Chillers de absorción enfriado por agua
	Todas
	0.70
	
	


Artículo 12.- Calderas. Las calderas que se instalen en edificaciones deben contar una eficiencia energética de clase A, según lo establecido en el Anexo 4 del Reglamento técnico sobre el etiquetado de eficiencia energética para equipos energéticos (RTEEE), aprobado por el Decreto Supremo N.° 009-2017-EM.

Subcapítulo IV

Equipos electromecánicos e instalaciones de gas natural
Artículo 13.- Ascensores. El motor eléctrico que se instale para el accionamiento del ascensor, debe contar con una eficiencia energética igual o mayor a la clase B, según lo establecido en el Anexo 5 del Reglamento técnico sobre el etiquetado de eficiencia energética para equipos energéticos (RTEEE), aprobado por el Decreto Supremo N.° 009-2017-EM.

Artículo 14.- Equipos para impulsión de agua. El motor eléctrico trifásico que se instale para el accionamiento de un equipo para impulsión de agua debe contar con una eficiencia energética igual o mayor a la clase B, según lo establecido en el Anexo 5 del Reglamento técnico sobre el etiquetado de eficiencia energética para equipos energéticos (RTEEE), aprobado por el Decreto Supremo N.° 009-2017-EM.

Artículo 15.- Instalaciones de gas natural. En caso exista factibilidad positiva de conexión domiciliaria se debe instalar una red interna cumpliendo con lo establecido en la Norma Técnica EM.040 Instalaciones de gas del RNE:

a) Si es una edificación residencial, para dotar de energía a tres puntos (por ejemplo, secadora, calentador de agua y cocina).

b) Si es una edificación no residencial, el proyectista define la cantidad de puntos para que sean dotados de dicha fuente de energía.

Capítulo II

Eficiencia hídrica

Subcapítulo I

Aparatos sanitarios con tecnologías de ahorro
Artículo 16.- Griferías y aparatos sanitarios.
16.1 Las griferías y aparatos sanitarios que se instalen en edificaciones residenciales y no residenciales deben contar con un sello o certificado nacional o internacional de eficiencia hídrica.

16.2 En concordancia con el párrafo 3.7 del presente código técnico, se puede optar por otras alternativas de griferías y aparatos sanitarios teniendo en cuenta de manera referencial los siguientes valores:

• Duchas: Máximo caudal de 9 litros/minuto medidos a una presión de 551,6 kPa.

• Lavadero y lavatorio: Máximo de caudal de 4,9 litros/minuto medidos a una presión de 417,7 kPa.

• Inodoros: Con doble pulsador (4.8 lpd promedio) o con un pulsador con tanque <4.8 lt.

• Urinarios: Máximo caudal de 1 lpd.

Subcapítulo II

Sistema de riego tecnificado
Artículo 17.- Sistema de riego tecnificado.
17.1 Las edificaciones residenciales y no residenciales ubicadas en las zonas bioclimáticas 1 y 2 de la Norma Técnica EM.110 Confort Térmico y Lumínico con Eficiencia Energética del RNE o norma que lo sustituya deben contar con un sistema de riego tecnificado, ya sea por goteo o por aspersión para su área verde total, siempre que sea mayor a 50 m2.

17.2 Las edificaciones no residenciales pueden contar con un sistema de riego alternativo, siempre que el profesional responsable sustente que es más eficiente que los sistemas mencionados en el párrafo precedente.

Capítulo III

Calidad ambiental interior
Artículo 18.- Especies vegetales de áreas verdes.
18.1 En caso que el área verde total de la edificación supere los 50 m2, debe cumplir:

a) Si la edificación está ubicada en las zonas bioclimáticas 1 y 2 de la Norma Técnica EM.110 Confort Térmico y Lumínico con Eficiencia Energética del RNE o norma que lo sustituya, las áreas verdes deben de conformarse en su totalidad con especies xerófilas, de acuerdo a lo indicado en el Anexo V, o en su defecto el profesional debe sustentar que la especie vegetal utilizada es xerófila.

b) Si la edificación está ubicada en zonas bioclimáticas distintas a las indicadas en el párrafo precedente, las áreas verdes deben de conformarse en su totalidad con especies nativas, según las condiciones climatológicas de las demás zonas.

18.2 Toda la superficie de área verde contabilizada debe ser irrigada según lo indicado en el artículo 17 del presente código técnico.

Artículo 19.- Composición del área verde. Para toda edificación no residencial, el área verde debe ocupar lo establecido por la normativa sectorial vigente y en su defecto contar con una superficie equivalente al 50% del área libre establecida en el Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, a menos que este indique una superficie mayor de área.

Esta área verde puede estar distribuida sobre el propio terreno natural, en las jardineras, así como sobre los techos o muros de la edificación. En caso que la totalidad del techo sea un área verde puede prescindirse de aplicar lo indicado en el artículo 6° del presente código técnico.
Artículo 20.- Mantenimiento de áreas verdes. Para el mantenimiento de áreas verdes se debe presentar una ficha para el mantenimiento de áreas verdes que incluya la información técnica conforme a la Tabla II.5 del Anexo II.

Capítulo IV

Manejo de residuos en edificaciones
Artículo 21.- Minimización y manejo de residuos sólidos no municipales de edificaciones.
21.1 En los casos que aplique, según lo establecido en la normativa ambiental vigente, se debe presentar la información sobre la minimización y manejo de residuos sólidos no municipales de edificaciones, conforme a la Tabla II.3 del Anexo II.

21.2 Las características de los contenedores de residuos sólidos, además de lo establecido en la Norma Técnica A.010 Condiciones generales de diseño del RNE, deben tomar como referencia estándares tales como la Norma Técnica Peruana 900.058-2019. Gestión de Residuos. Código de colores para el almacenamiento de residuos sólidos u otras equivalentes o superiores.

Artículo 22.- Aprovechamiento y/o disposición final de los residuos sólidos de la construcción y demolición, provenientes de edificaciones, en infraestructuras autorizadas.
22.1. Todas las edificaciones deben presentar una declaración jurada que incluya la información técnica sobre el aprovechamiento y/o la disposición final de los residuos sólidos de construcción y demolición en infraestructuras de residuos sólidos autorizadas, conforme a la Tabla II.5 del Anexo II.

22.2 En caso la edificación cuente con un plan de minimización y manejo de residuos sólidos no municipales, la información presentada en la declaración jurada debe ser concordante con dicho plan, según corresponda.

Capítulo V

Materiales y productos de la construcción
Artículo 23.- Ecomateriales.
23.1 Las edificaciones residenciales y no residenciales deben utilizar el 100% de ecomaterial, de por lo menos un material o producto que conforma las siguientes partidas de obra:

Tabla N.° 07

Partidas de obra en las que se pueden incluir ecomateriales
	
	Estructuras
	Arquitectura

	Partidas
	• Obras de concreto simple

• Obras de concreto armado

• Estructuras metálicas

• Estructuras de madera o bambú
	• Muros y tabiques

• Cielo raso

• Pisos y pavimentos


23.2 El profesional responsable puede sustentar la utilización de un porcentaje menor siempre que compense el porcentaje faltante con el uso de otro ecomaterial en la misma o en otra partida.

Capítulo VI

Infraestructura para movilidad urbana sostenible en edificaciones
Artículo 24.- Estacionamientos para bicicletas y otros vehículos de movilidad personal.
24.1 Las edificaciones multifamiliares deben contar con una cantidad de estacionamientos para bicicletas, de acuerdo a lo establecido en el numeral 9.2 del artículo 9° del Reglamento Especial de Habilitación Urbana y Edificación, aprobado por el Decreto Supremo N.° 010-2018-Vivienda y modificatorias, así como cumplir con lo indicado en la Norma Técnica CE.030 Obras especiales y complementarias del RNE.

24.2 Las edificaciones no residenciales deben contar con una cantidad de estacionamientos para bicicletas cumpliendo la normativa específica sectorial o en su defecto con lo establecido en los artículos 21, 22 y 23 del Reglamento de la Ley N.° 30936, Ley que promueve y regula el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible, aprobado por el Decreto Supremo N.° 012-2020-MTC.

24.3 Los estacionamientos de bicicletas u otros vehículos de movilidad personal colgados o soportados en un muro o en un elemento estructural de la edificación, a través de ganchos u otros sistemas deben brindar seguridad y funcionalidad, así como dotar de un espacio apropiado para cada bicicleta o VMP según su posición y, de un espacio de maniobra para el ciclista o conductor al momento de colgar o descolgar la bicicleta o el vehículo.

Artículo 25.- Ambientes para ciclistas. Las edificaciones no residenciales deben contar al menos con un ambiente para hombres y otro para mujeres, preferentemente accesibles desde el estacionamiento de bicicletas, en el que puedan asearse y cambiarse, con excepción de los casos en los que la edificación, por su propio diseño, ya cuente con ambientes apropiados para tal fin.

Título III

Habilitaciones urbanas sostenibles
Capítulo I

Calidad urbana
Artículo 26.- Especies vegetales de áreas verdes públicas.
26.1 Todas las áreas para recreación pública según Norma Técnica GH.020 Componentes de diseño urbano del RNE deben componerse de especies vegetales de acuerdo a las condiciones climáticas y ambientales del lugar, conforme a lo siguiente:

a) Si se ubica en las zonas bioclimáticas 1 y 2 según lo establecido en la Norma Técnica EM.110 Confort Térmico y Lumínico con eficiencia energética del RNE o norma que lo sustituya, como mínimo el 30% de las áreas verdes públicas destinadas a recreación pasiva que se hayan proyectado deben estar compuestas con especies xerófilas, tomando como referencia el Anexo V del presente código técnico o en su defecto el profesional debe sustentar que la especie vegetal escogida es xerófila.

b) Si se ubica en zonas bioclimáticas distintas a las indicadas en el literal precedente, las áreas verdes públicas destinadas a recreación pasiva que se hayan proyectado deben de conformarse en su totalidad con especies nativas, según las condiciones climatológicas de las demás zonas.

Artículo 27.- Mantenimiento de áreas verdes públicas. Se debe presentar una ficha para el mantenimiento de áreas verdes públicas, que incluya la información técnica conforme a la Tabla II.6 del Anexo II.

Artículo 28.- Protección solar en áreas de descanso.
28.1 Las plazas y los parques ubicados en las zonas bioclimáticas 1, 2, 7, 8 y 9, indicadas en la Norma Técnica EM.110 Confort térmico y lumínico con eficiencia energética del RNE o norma que la sustituya, deben contar con áreas de descanso sombreadas privilegiando el uso de árboles o estructuras que garanticen sombra desde las diez hasta las quince horas.

28.2 Las referidas áreas son determinadas a través de cálculos de sombras pudiendo tomar como base el procedimiento de la Norma Técnica EM.110 Confort térmico y lumínico con eficiencia energética del RNE o norma que lo sustituya, procedimientos convencionales o programas de cómputo.

Capítulo II

Manejo de residuos en habilitaciones urbanas
Artículo 29.- Minimización y manejo de residuos sólidos no municipales de habilitaciones urbanas.
29.1 En los casos que aplique, según lo establecido en la normativa ambiental vigente, se debe presentar la información sobre la minimización y manejo de residuos sólidos no municipales de habilitaciones urbanas, conforme a la Tabla II.4 del Anexo II

29.2 Las características de los contenedores de residuos sólidos, además de lo establecido en la Norma Técnica A.010 Condiciones generales de diseño del RNE, deben tomar como referencia estándares tales como la Norma Técnica Peruana 900.058-2019. Gestión de residuos. Código de colores para el almacenamiento de residuos sólidos u otras equivalentes o superiores.

Artículo 30.- Aprovechamiento y/o disposición final de los residuos sólidos de la construcción y demolición, provenientes de habilitaciones urbanas, en infraestructuras autorizadas.
30.1. Todas las habilitaciones urbanas deben presentar una declaración jurada que incluya la información técnica sobre el aprovechamiento y/o la disposición final de los residuos sólidos de construcción y demolición en infraestructuras de residuos sólidos autorizadas, conforme a la Tabla II.6 del Anexo II.

30.2 En caso la habilitación urbana cuente con un plan de minimización y manejo de residuos sólidos no municipales, la información presentada en la declaración jurada debe ser concordante con dicho plan, según corresponda.

Capítulo III

Infraestructura para movilidad urbana sostenible en habilitaciones urbanas
Artículo 31.- Criterios para la movilidad urbana sostenible.
31.1 Se debe tener en cuenta que la distancia entre las viviendas y los establecimientos de salud, educación, comercio, así como las áreas recreativas, promueva la peatonalización y el uso de bicicleta.

31.2 La habilitación urbana debe contar con ciclovías cumpliendo lo establecido en la Norma Técnica CE.030 Obras especiales y complementarias del RNE o prever el uso compartido de vías locales.

31.3 En las áreas para recreación pública, parques zonales o espacios públicos por donde pase una ciclovía el proyectista debe evaluar el número, ubicación y diseño de estacionamientos y zonas para descanso de ciclistas.

Anexo I

Resumen de las disposiciones del código técnico de construcción sostenible aplicables por tipo de edificación
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Anexo II

Información técnica a ser presentada al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para la calificación de la edificación o habilitación urbana como sostenible
El titular del proyecto de edificación o de habilitación urbana debe presentar al MVCS la siguiente información para ser considerada como sostenible:

	
	Documentos referidos al diseño y construcción

(Según Decreto Supremo N.° 029-2019-Vivienda que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación)
	Documentación en materia ambiental

(Según Decreto Supremo N.° 014-2017-Minam, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N.° 1278 de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos).
	Documentación adicional

	Edificación Sostenible
	• Licencia de edificación.

• Memorias descriptivas aprobadas y planos aprobados que conforman el expediente de la licencia de edificación, incluyendo la información técnica según se indica en la Tabla II.1.

• Certificado de finalización de obra o de conformidad de obra.

• Memorias descriptivas aprobadas y planos aprobados (del replanteo, si fuera el caso) que conforman el expediente del certificado de finalización de obra o de conformidad de obra, incluyendo la información técnica según se indica en la Tabla II.1
	Documentación técnica según se indica en la Tabla II.3
	• Declaración Jurada indicando los requisitos del CTCS han sido incorporados en la edificación y se encuentran en el Certificado de finalización de obra o de conformidad de obra.

• Documentación técnica según se indica en la Tabla II.5

• Memoria de cálculo de los ahorros de energía y agua obtenidos por cada tecnología implementada.

	Habilitación Urbana Sostenible
	• Licencia de habilitación urbana.

• Planos aprobados que conforman el expediente de la licencia de habilitación urbana, incluyendo la información técnica según se indica en la Tabla II.1.

• Certificado de finalización de obra o de conformidad de obra.

• Memorias descriptivas aprobadas y planos aprobados (del replanteo, si fuera el caso) que conforman el expediente del certificado de finalización de obra o de conformidad de obra, incluyendo la información técnica según se indica en la Tabla II.2
	Documentación técnica según se indica en la Tabla II.4
	• Declaración Jurada indicando los requisitos del CTCS han sido incorporados en la habilitación urbana y se encuentran en el Certificado de finalización de obra o de conformidad de obra.

• Documentación técnica según se indica en la Tabla II.6


Tabla II.1

Información técnica en planos o memoria descriptiva para edificaciones en el marco del Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, aprobado por Decreto Supremo N.° 029-2019-Vivienda

	Requisito técnico previsto en el Código Técnico de Construcción Sostenible
	Información técnica

	Artículo 5°.- Transmitancia de la envolvente térmica
	1. En el plano de arquitectura o de estructuras los cortes que se incluyan deben indicar las capas de materiales de construcción o productos de construcción que componen dicho elemento constructivo.

2. En la memoria descriptiva se debe indicar:

• El espesor (m.) y el valor de conductividad térmica (W/m.°C o W/m.K) o de resistencia térmica (m2.°C/W o m2.°C/K) o de transmitancia térmica (W/m2.°C) de los materiales o productos que conforman cada capa que componen los elementos constructivos de muros, pisos y techos de la envolvente térmica.

• Las resistencias térmicas superficiales (m2.°C/W o m2.K/W) según con que colinda el muro, techo o piso de la envolvente térmica (medioambiente exterior, terreno natural o ambiente no habitable).

• El metraje (m2) que ocupa cada tipo de elemento constructivo en la envolvente térmica y el valor Ufinal (W/m2.°C o W/m2K) de la Envolvente Muro, de la Envolvente Techo y de la Envolvente Piso.

• El valor U global de la envolvente Muro, U global de la envolvente Piso y U global de la envolvente Techo

	Artículo 6.- Reflectancia de la envolvente térmica
	Indicación en la memoria descriptiva que el color del acabado final de los techos y muros cumple con la reflectancia según orientación y zona climática señaladas en el Anexo III.

	Artículo 7.- Iluminación natural por vanos
	En la memoria descriptiva de instalaciones eléctricas se presenta:

• Los cálculos de iluminación natural precisando el resultado de luxes respecto a lo indicado en la Norma Técnica EM.010 del Reglamento Nacional de Edificaciones.

• Los luxes de las lámparas y/o luminarias escogidas, que compensen la iluminación faltante.

	Artículo 8.- Lámparas y luminarias LED
	Indicación en la memoria descriptiva de instalaciones eléctricas que:

Las lámparas LED cuentan con una clasificación de eficiencia energética mayor o igual a la Clase B según lo establecido en el Anexo 01 del Reglamento Técnico sobre el etiquetado de eficiencia energética para equipos energéticos (RTEEE), aprobado por el Decreto Supremo N.° 009-2017-EM.

Las luminarias LED cuentan con una clasificación de eficiencia energética mayor o igual a la Clase B, según lo establecido en el Anexo 01 del Reglamento Técnico sobre el etiquetado de eficiencia energética para equipos energéticos (RTEEE), aprobado por el Decreto Supremo N.° 009-2017-EM y además que cumpla con lo especificado en las Fichas de Homologación aprobadas por el Ministerio de Energía y Minas en el marco del Decreto Supremo N.° 004-2016-EM

	Artículo 9.- Sensores de movimiento
	Ubicación en el plano de instalaciones eléctricas de los sensores de movimiento junto a las luminarias que controlan.

	Artículo 10.- Ventilación natural por aberturas en vanos
	En la memoria descriptiva de arquitectura se debe indicar la estrategia de ventilación utilizada (tomar de referencia el Anexo IV) y justificar el efecto que produce el diseño (ubicación, dimensiones, entre otros) en la ventilación del ambiente.

	Artículo 11.- Sistema de aire acondicionado
	Indicación en la memoria descriptiva de instalaciones eléctricas o de instalaciones electromecánicas si el sistema de aire acondicionado:

• Cuenta con una clasificación de eficiencia energética mayor o igual a la Clase A según lo establecido en el Anexo 04 del Reglamento Técnico sobre el etiquetado de eficiencia energética para equipos energéticos (RTEEE), aprobado por el Decreto Supremo N.° 009-2017-EM (si el sistema de aire acondicionado tiene una potencia menor o igual a 12kW));

• Cuenta con un coeficiente de desempeño estacional (SCOP) según lo indicado en la Tabla 05 (si el sistema de aire acondicionado tiene una potencia mayor de 12kW y menor a 300kW)

• Cuenta con un coeficiente de desempeño (COP) según lo indicado en la Tabla 06 (si el sistema de aire acondicionado tiene una potencia mayor igual o mayor a 300kW)

	Artículo 12.- Calderas
	Indicación en la memoria descriptiva que cuenta con una clasificación de eficiencia energética mayor o igual a la Clase A según lo establecido en el Anexo 04 del Reglamento Técnico sobre el etiquetado de eficiencia energética para equipos energéticos (RTEEE), aprobado por el Decreto Supremo N.° 009-2017-EM.

	Artículo 13.- Ascensores
	Indicación en la memoria descriptiva de instalaciones eléctricas o de instalaciones electromecánicas que los motores de ascensores cuentan con una clasificación de eficiencia energética mayor o igual a la Clase B, según lo establecido en el Anexo 5 del Reglamento Técnico sobre el etiquetado de eficiencia energética para equipos energéticos (RTEEE).

	Artículo 14.- Equipos para impulsión de agua
	Indicación en la memoria descriptiva de instalaciones eléctricas o de instalaciones electromecánicas que los equipos para impulsión de agua cuentan con una clasificación de eficiencia energética mayor o igual a la Clase B, según lo establecido en el Anexo 5 del Reglamento Técnico sobre el etiquetado de eficiencia energética para equipos energéticos (RTEEE).

	Artículo 15.- Instalaciones de gas natural
	Proyecto completo de instalaciones de gas.

	Artículo 16.- Griferías y aparatos sanitarios
	Indicación en el plano de instalaciones sanitarias que las griferías y aparatos sanitarios (lavaderos, lavatorios, duchas, inodoros, urinarios) cuentan con un sello o certificado nacional o internacional de eficiencia hídrica.

	Artículo 17.- Sistema de riego tecnificado
	Diseño del sistema de riego como parte del plano de instalaciones sanitarias e indicación en la memoria descriptiva del área verde (m2)

	Artículo 18.- Especies vegetales de áreas verdes
	Indicación en el plano de arquitectura del área verde total (m2) y denominación de las especies xerófilas o especies nativas que han sido consideradas como parte de las áreas verdes.

	Artículo 19.- Composición del área verde
	Indicación del área verde total (m2) y ubicación (terreno natural, jardineras, muros o techos) en el plano de arquitectura.

	Artículo 23.- Ecomateriales
	Indicación en la memoria descriptiva el nombre del fabricante del ecomaterial, la Norma de la familia ISO 14,000 que cumple el ecomaterial y la acreditación de dicho cumplimiento. Asimismo, el metraje total de la partida y el metraje que aporta el ecomaterial a la partida.

	Artículo 24.- Estacionamientos para bicicletas y otros vehículos de movilidad personal
	Indicación en el plano de arquitectura del área de estacionamiento vehicular (m2) y del área de estacionamiento para bicicletas o para vehículos de movilidad personal (m2)

	Artículo 25.- Ambientes para ciclistas
	Plano de arquitectura


Tabla II.2. Información técnica en planos o memoria descriptiva para habilitaciones urbanas en el marco del Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, aprobado por Decreto Supremo N.° 029-2019-Vivienda

	Requisito técnico previsto en el Código Técnico de Construcción Sostenible
	Información técnica

	Artículo 26.- Especies vegetales de áreas verdes públicas
	1. Indicación en el plano de lotización del área verde pública total (m2).

2. Indicación en el plano de ornamentación de parques de:


• La denominación de las especies xerófilas o especies nativas que han sido consideradas como parte de las áreas verdes públicas.

• El área verde con especies xerófilas o especies nativas (m2 y % del total del área verde pública) según la región donde se ubica.

	Artículo 28.- Protección solar en áreas de descanso
	1. Planos del área de descanso y de los elementos urbanos (arboles, edificios colindantes, aleros u otro).

2. Análisis de sombras y recorrido solar en la memoria descriptiva.

	Artículo 31.- Criterios para la movilidad urbana sostenible
	Explicar en la memoria descriptiva la manera en que la ubicación y distancias de recorrido entre las viviendas y las zonas para los usos de salud, educación y áreas recreativas, promueven la peatonalización y uso de bicicleta.

Incluir planos de ciclovías o señalar el uso compartido como parte del plano de trazado o de lotización


Tabla II.3 Documentación técnica para edificaciones en el marco del Reglamento del Decreto Legislativo N.° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado por Decreto Supremo N.° 014-2017-Minam
	Requisito técnico previsto en el Código Técnico de Construcción Sostenible
	Información técnica

	Artículo 21.- Minimización y manejo de residuos sólidos no municipales de edificaciones.
	Presentación en archivo digital de:

1. La resolución que otorga la Certificación Ambiental del proyecto de edificación (de corresponder).

2. El Plan de minimización y manejo de residuos sólidos no municipales, del proyecto de edificación (de corresponder).


Tabla II.4 Documentación técnica para habilitaciones urbanas en el marco del Reglamento del Decreto Legislativo N.° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado por Decreto Supremo N.° 014-2017-Minam
	Requisito técnico previsto en el Código Técnico de Construcción Sostenible
	Información técnica

	Artículo 29.- Minimización y manejo de residuos sólidos no municipales de habilitaciones urbanas.
	Presentación en archivo digital de:

1. La resolución que otorga la Certificación Ambiental de la habilitación urbana (de corresponder).

2. El Plan de minimización y manejo de residuos sólidos no municipales, de la habilitación urbana (de corresponder).


Tabla II.5 Documentación técnica adicional para edificaciones

	Requisito técnico previsto en el Código Técnico de Construcción Sostenible
	Información técnica

	Artículo 20.- Mantenimiento de Áreas Verdes
	Presentación en archivo digital de la ficha para el mantenimiento de áreas verdes que contenga los criterios de mantenimiento de cada especie vegetal según el diseño efectuado.

	Artículo 22.- Aprovechamiento y/o disposición final de los residuos sólidos de la construcción y demolición, provenientes de edificaciones, en infraestructuras autorizadas.
	Presentación en archivo digital de una Declaración Jurada que contenga la siguiente información:

1. Dirección de la obra, donde se generan los residuos de la construcción y demolición.

2. Dirección de la/las infraestructura(s) autorizadas para el manejo de residuos sólidos de construcción y demolición, en las cuales se planificó valorizar y/o disponer los residuos de la construcción y demolición.

3. Metrados totales de los residuos de la construcción y/o demolición de acuerdo Plan que se incluye en el Reglamento para la Gestión y Manejo de los Residuos de las Actividades de la Construcción y Demolición.

4. Metrados de los residuos provenientes de los excedentes de remoción, y/o de los excedentes de obra y escombros, que pueden ser incorporados al proceso de valorización.

5. Metrados de los residuos a ser eliminados.

6. Marca, modelo, placa, capacidad en m3 y foto del (de los) vehículo(s) que transporta(n) los residuos.

7. Número de viajes por tipo de vehículo realizados desde la obra hasta el lugar autorizado que recepciona los residuos.

8. Comprobantes de pago donde se verifique el ingreso del vehículo al lugar autorizado y que por lo menos, la misma cantidad de residuos previamente metrada ha sido recepcionada por dicho lugar autorizado.

9. Indicación del número de plano donde se precisa el ambiente de la edificación donde se encuentran los contenedores para la segregación de residuos según la NTP 900.058-2019.


Tabla II.6 Documentación técnica adicional para habilitaciones urbanas

	Requisito técnico previsto en el Código Técnico de Construcción Sostenible
	Información técnica

	Artículo 27.- Mantenimiento de áreas verdes públicas
	Presentación en archivo digital de la ficha para el mantenimiento de áreas verdes públicas que contenga los criterios de mantenimiento de cada especie vegetal según el diseño efectuado.

	Artículo 30.- Aprovechamiento y/o disposición final de los residuos sólidos de la construcción y demolición, provenientes de habilitaciones urbanas, en infraestructuras autorizadas.
	Presentación en archivo digital de una Declaración Jurada que contenga la siguiente información:

1. Dirección de la obra, donde se generan los residuos de la construcción y demolición.

2. Dirección de la/las infraestructura(s) autorizadas para el manejo de residuos sólidos de construcción y demolición, en las cuales se planificó valorizar y/o disponer los residuos de la construcción y demolición.

3. Metrados totales de los residuos de la construcción y/o demolición de acuerdo Plan que se incluye en el Reglamento para la Gestión y Manejo de los Residuos de las Actividades de la Construcción y Demolición.

4. Metrados de los residuos provenientes de los excedentes de remoción, y/o de los excedentes de obra y escombros, que pueden ser incorporados al proceso de valorización.

5. Metrados de los residuos a ser eliminados.

6. Marca, modelo, placa, capacidad en m3 y foto del (de los) vehículo(s) que transporta(n) los residuos.

7. Número de viajes por tipo de vehículo realizados desde la obra hasta el lugar autorizado que recepciona los residuos.

8. Comprobantes de pago donde se verifique el ingreso del vehículo al lugar autorizado y que por lo menos, la misma cantidad de residuos previamente metrada ha sido recepcionada por dicho lugar autorizado.

9. Indicación del número de plano donde se precisa el ambiente de la edificación donde se encuentran los contenedores para la segregación de residuos según la NTP 900.058-2019.


Anexo III

Reflectancia de colores
[image: image4.emf]
Escala de reflectancias para grises

Fuente: http://glosario.ldr.webs.upv.es/postout/3716/escala-de-grises

Anexo IV

Estrategias de ventilación natural
A continuación, se presentan en términos generales tres maneras conocidas de ventilar naturalmente un ambiente:

1. Ventilación cruzada: Cuando las aberturas se ubican en los muros opuestos (barlovento y sotavento) de un ambiente. Recomendada cuando la distancia entre dichas aberturas es igual o menor a 5 veces la altura libre de dicho ambiente.
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2. Ventilación unilateral: Cuando las aberturas de un ambiente se ubican en un solo muro (una en la parte superior y otra en la parte inferior). Recomendada cuando la profundidad de dicho ambiente respecto a la abertura es equivalente hasta 2.5 veces la altura libre de dicho ambiente.

[image: image6.emf]
3. Ventilación por convección: Cuando la(s) abertura(s) de un ambiente se ubica(n) en el techo. Recomendada para succionar el aire caliente interior de una edificación por el efecto de flotabilidad térmica, especialmente para ambientes cuya profundidad es mayor a 5 veces la altura libre de dicho ambiente.
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Anexo V

Plantas xerófilas
Árboles
	Nombre Botánico
	Nombre Común

	Acacia cyanophylla
	Mimosa

	Acacia farnesiana
	Aromo, pashaco

	Acacia macracantha
	Huarango, faique, espino

	Albizia julibrissin
	Acacia de Constantinopla, acacia de seda

	Albizia Lebbeck
	Albizia

	Bauhinia aculeata syn. B. grandiflora
	Árbol de la orquídea, pata de vaca

	Caesalpina spinosa. C. Tinctoria
	Tara, espino, taya

	Callistemon sp
	Escobillón de botella

	Casuarina equisetifolia
	Casuarina, pino de Australia

	Cedrela Odorata
	Cedro colorado, cedro de olor

	Ceratonia siliqua
	Algarrobo europeo, ceratonia, carob

	Choirisia speciosa
	Ceibo, palo borracho

	Coccoloba uvífera
	Uva de mar, uva de playa

	Delonix regia
	Poinciana real, flamboyant

	Eucalyptus camaldulensis
	Eucalipto rojo

	Ficus benjamina
	Ficus

	Grevillea robusta
	Grevilea, roble plateado

	Harpullia arborea
	Falso boliche, jabonaria

	Jacarandá acutifolia, j. mimosifolia
	Jacarandá

	Koelreuteria paniculata
	Coelreuteria, papelillo

	Lagerstroemia indica
	Árbol de Júpiter, mirto crespo

	Magnolia grandiflora
	Magnolia

	Melaleuca sp.
	Melaleuca, árbol blanco

	Melia azedarach
	Melia, flor del paraíso, cinamono

	Myrsianthes ferreyrae
	Arrayán

	Olea europaea
	Olivo

	Parkinsonia aculeata
	Palo verde, azote de Cristo

	Prosopis pallida
	Algarrobo, mesquite

	Sambucus peruviana
	Sauco o sabugo, saúco negro

	Sapindus saponaria
	Boliche, jabonaria, sulluco

	Schinus molle
	Molle serrano

	Schinus terebinthifolius
	Molle hawaiano, falso terebinto

	Tamarix aphylla
	Tamarix

	Tecoma stans
	Tecoma huaranhuay, campailla

	Tipuana tipu
	Tipa, tipuana


Palmeras, cycas y coníferas
	Nombre Botánico
	Nombre Común

	Archontophoenix cunninghamiana
	Falsa palma real, areca

	Arecastrum romanzoffianum
	Cocos plumosa, palmera bruja

	Cycas revoluta
	Cyca, palma del sagú

	Phoenix canariensis
	Palmera de canarias

	Phoenix dactylifera
	Palmera datilera, dátil

	Phoenix roebelini
	Palmera robelini

	Roystonea regia
	Palmera real, palmera real de Cuba

	Washingtonia robusta
	Palmera abanico

	Araucaria excelsa
	Pino de navidad, pino

	Cupressus sempervirens
	Ciprés

	Juniperus horizontalis "wittoni" o J. Prostrata
	Ciprés rastrero o junípero

	Pinus halepensis
	Pino de Jerusalén, pino aleppo

	Podocarpus macrophyllus
	Podocarpus


Arbustos
	Nombre Botánico
	Nombre Común

	Beaucarnea recurvata
	Pony tail, pie de elefante

	Caesalpina pulcherrima
	Orgullo de barbados

	Calliandra haematocephala
	Calliandra, pompón rojo

	Carissa grandiflora
	Ciruela de natal

	Cassia didimobotrya
	Casia, retamilla

	Cassia sp., Senna
	Mutuy, motoy, pakte, tantar

	Clusia sp.
	Clusia

	Coprosma repens (baueri)
	Coprosma

	Cotoneaster sp.
	Cotoneaster

	Dracaena fragans (Massangeana)
	Dracaena

	Duranta repens
	Duranta

	Euonymus sp.
	Evonimus

	Heliotropium arborescens
	Heliotropo, carayaca

	Hibiscus rosa sinensis
	Cucarda, rosa de China

	Lantana camara
	Lantana, bandera española

	Ligustrum sp.
	Ligustrum, aligustre, privet

	Myoporum laetum
	Mioporo

	Myrtus communis
	Mirto, arrayán de Castilla

	Nandina doméstica
	Arbolito de la felicidad

	Nerium oleander
	Laurel, adelf, laurel cerezo

	Pittosporum tobira
	Falso azahar, azahar de la China

	Punica granatum
	Granado

	Ricinus communis
	Higuerila, ricino

	Rosa rugosa
	Rosa, tomate marino

	Rosmarinus officinalis
	Romero

	Schefflera arboricola
	Schefflera enana

	Tecomaria capensis
	Tecomaria

	Thevetia peruviana
	Tevetia, laurel amarillo, maichil

	Westringia rosmariniformis fructicosa
	Westringia

	Yucca gloriosa
	Yuca


Enredaderas
	Nombre Botánico
	Nombre Común

	Aloysia gratissima
	Llang-Llang, canango

	Antigonon leptopus
	Bellísima, amor enredado

	Bougainvillea glabra
	Buganvilia, papelillo rosado

	Jasminum sp.
	Jazmín

	Lonicera japonica
	Madreselva

	Plumbago auriculata
	Plumbago, plomiza, jazmín azul

	Pyrostegia venusta
	Lluvia de oro

	Quisqualis indica
	Peruanita


Herbáceas
	Nombre Botánico
	Nombre Común

	Acanthus mollis
	Acanto o nazareno

	Agapanthus africanus
	Agapanto, lirio de Nilo

	Catharanthus roseus
	Isabelita

	Chrysanthemun frutescens
	Margarita amarilla

	Cleome spinosa
	Cleome, flor araña

	Coreopsis sp.
	Coreopsis

	Cosmos bipinnatus
	Cosmos

	Crocosmia sp.
	Gladiolina

	Gaillardia pulchella
	Gallarda, rueda de fuero

	Gerbera jamesonii
	Yerbera

	Gypsophila paniculata
	Gypsophila, lluvia arequipeña

	Helicrysum bracteatum
	Siempreviva, papelillo

	Hemerocallis flava
	Hemerocallis, flor de un día

	Hippeastrum sp.
	Amarilis

	Kochia scoparia
	Coquia, ciprés de verano

	Kniphofia uvaria
	Knifofia

	Liatris spicata
	Liatris, pincel de poeta

	Limonium Vulgare
	"Statice", papelillo

	Mirabilis jalapa
	Buenas tardes, maravilla del Perú

	Osteospermum ecklonis
	Margarita africana

	Pelargonium x hortorum
	Geranio

	Peperomia obtusifolia
	Peperomia

	Petunia hybrida
	Petunia

	Physalis peruvianum
	Aguaymanto, capulí

	Ruellia sp.
	Ruelia

	Russelia equisetiformis
	Cohetecillo, lágrimas de amor

	Salvia leucantha
	Salvia, salvia azul

	Salvia splendens
	Salvia roja

	Santolina chamaecyparissus
	Santolina

	Strelitzia reginae
	Ave del paraíso


Gramíneas
	Nombre Botánico
	Nombre Común

	Cortaderia selloana
	Cortadera, sacuara, pampa Grass

	Festuca ovina var. Glauca
	Festuca azul

	Pennisetum setaceum "rubrum"
	Cola de zorro


Cactus y suculentas
	Nombre Botánico
	Nombre Común

	Aeonium arboreum
	Aeonium

	Agave americana
	Agave, pita, cabuya, maguey

	Agave attenuata
	Agave

	Agave angustifolia "marginata"
	Agave marginata, espadín

	Aloe barbadensis, syn. A. vera
	Sábila, aloe

	Cereus peruvianus "Monstrosus"
	Cereus monstruoso

	Crassula argentea syn. C. ovata
	Crásula, jade, rosa verde, congona

	Echeveria elegans
	Echeveria, chenile

	Echinocactus grusonii
	Asiento de suegra, bola de oro

	Euphorbia candelabrum
	Candelabro

	Euphorbia millii
	Corona de Cristo, espina de Cristo

	Glottiphylum nelli
	Glotifilo, lengua de vaca

	Kalanchoe blossfeldiana
	Calanchoe

	Opuntia ficus-indica
	Tuna, chumbera

	Sansevieria trifasciata- Laurenti
	Lengua de suegra

	Sedum morganianum
	Cola de burro.

	Trichocereus pachanoi- Trichocereus peruvianus
	San Pedro-sntorcha peruana, huacguma, aguacolla


Cubresuelos
	Nombre Botánico
	Nombre Común

	Aptenia cordifolia
	Planta del rocío

	Asparagus sprengeri
	Espárrago, esparraguera

	Carpobrotus edulis
	Clavel chino, mesembriantemo

	Gazania rigens
	Gazania

	Lantana montevidensis
	Lantana rastrera

	Lobularia marítima
	Allysum, lágrima de la Virgen

	Oenothera missouriensis
	Oenotera, choclillo, ipomea amarilla

	Pelargonium peltatum
	Hiedra

	Portulaca grandiflora
	Portulaca, verdolaga, flor de seda

	Rhoeo spathacea
	Roeo, cuna de Moisés

	Senecio cineraria
	Senecio, dusty Miller, argéntea

	Setcreasea purpurea
	Tradescantia, Corazón morado

	Verbena peruviana
	Verbena

	Wedelia trilobata
	Wedelia, botoncillo, margarita strera


Documento publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 26 de julio del 2021.
Un desarrollo especializado de         [image: image9.jpg]LEX

soluciones

Gestion, analisis y desarrollo del contenido legal





[image: image8.jpg][image: image9.jpg]